附件1

2025年第二季度建筑起重机械日常检测不合格汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测单位** | **不合格报告份数** |
| 1 | 厦门宏杬建筑机械设备安全检测有限公司 | 12 |
| 2 | 顺达安科技集团有限公司 | 9 |
| 3 | 厦门市立助建筑起重机械检测有限公司 | 6 |
| 4 | 厦门远森工程检测有限公司 | 4 |
| 汇总 | / | 31（不合格率4.8%） |

附件2

2025年第二季度建筑起重机械安全监督工作具体问题清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **涉及项目** | **责任单位** | **存在问题** | **整改情况** |
| **（一）安全管理问题** |
| 1 | 产权备案提供材料不真实 | / | 一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 | 疑似公章P图造假证明材料1份，涉及机械10台。 | 已提供真实材料已整改，并约谈企业负责人。 |
| 2 | 特种作业人员管理不到位 | 国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地）主体工程 | 施工单位 | 善建华西建设发展有限公司 | 塔机闽DO-T00424钢筋吊装作业随意，由钢筋工而非持有特种作业资格证的信号司索工指挥。 | 已挂牌督办、整改完毕。 |
| 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司 |
| 厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）二阶段 | 施工单位 | 福建中闽大秦工程管理有限公司 | 塔机闽DO-T00491现场司机证件与使用登记备案司机不一致，且查无变更手续。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福建恒实建设发展有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门鹭翔福建设有限公司 |
| 新厝安置房一期 | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司 | 施工升降机闽DD-S19003现场司机证件与使用登记备案司机不一致，且查无变更手续。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 |
| 一体化企业 | 康柏集团（厦门）建设机械有限公司 |
| 3 | 设备进场核查组织不认真 | 仙岳医院改扩建项目-南院区 | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 塔机闽DO-T00805查无该机型型式试验报告。 | 已补做型式试验。 |
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 |
| 制造单位 | 广州市佳尔华新鑫机械设备有限公司 |
| 新厝安置房一期 | 施工单位 | 中交第三航务工程局有限公司 | 施工升降机闽DD-S19003有两种同厂不同批次标准节混装，斜腹杆实测直径分别为21.3mm、25.75mm。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 |
| 一体化企业 | 康柏集团（厦门）建设机械有限公司 |
| 岩内安置房2#地块 | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司 | 塔机闽DA-T14267第4-6节、第12-15节标准节壁厚为14mm，与型式试验报告和使用说明书壁厚12mm的要求不相符。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门立乾机械设备有限公司 |
| 4 | 日常检测组织不规范 | 新机场项目-机场工程-生产辅助、办公及生活服务设施工程-二标段 | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 检测活动由建机一体化企业支付费用、办理委托检测手续，未按规定由施工单位负责。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 |
| 一体化企业 | 福州立祥机械设备有限公司、厦门威格斯机械设备有限公司 |
| 翔安北水厂一期工程 | 施工单位 | 厦门市政特水工程有限公司 |
| 监理单位 | 福州城建设计研究院有限公司（联合体成员：福州诺成工程项目管理有限公司） |
| 一体化企业 | 厦门浦合机械有限公司 |
| 5 | 维保质量不合格 | 同翔高新城产业公共服务配套建设项目 - 苏颂天文馆 | 施工单位 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 塔机闽DF-T17276起升钢丝绳轻微变形。 | 已更换已整改。 |
| 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司 |
| 厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）二阶段工程 | 施工单位 | 福建中闽大秦工程管理有限公司 | 塔机闽DO-T00491引进平台斜拉杆变形。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福建恒实建设发展有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门鹭翔福建设有限公司 |
| 马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块 | 施工单位 | 福建建工集团厦门有限责任公司 | 塔式起重机闽DO-T00549 变幅小车上缓冲装置固定螺栓一处未紧固，吊钩卸扣紧固横销无法紧固到位。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福州成建工程监理有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司 |
| **（二）实体和作业安全问题** |
| 1 | 金属结构问题 | 厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-洪塘头停车场 | 施工单位 | 中铁四局集团有限公司 | 塔机闽AD-T01095起重臂JIB09节上主弦杆一处存在轻度变形，经实测最大变形值为2.5mm，变形值约为1.25/1000。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 |
| 一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 |
| 2024XP07地块主体和室外工程 | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 塔机闽DA-T15944，第5节起重臂下水平斜腹杆一处焊缝轻微开裂。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司 |
| 一体化企业 | 中环建（厦门）建设集团股份有限公司 |
| 杏滨内茂安置房地块一项目 | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 塔式机闽DB-T19265 第九节标准节一根主弦杆有轻微凹陷损伤现象。 | 已更换已整改。 |
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 |
| 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司 | 施工升降机闽DA-S01035靠左笼外侧面第九节标准节导轨立管一处轻微变形凹陷。 | 已更换已整改。 |
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 |
| 2 | 附着连接问题 | 岩内安置房2#地块 | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司 | 塔机闽DA-T14267最上一道附着框（第7道）为非原制造厂产品，且其顶紧螺杆有1处未顶紧到位，螺杆端面与标准节主肢杆面未接触。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门立乾机械设备有限公司 |
| 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 | 施工单位 | 上海宝冶集团有限公司 | 塔机闽DA-T01161第一道附着存在附着框处顶紧不到位的问题。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 |
| 蔡塘安置型商品房06-10G19地块地下室及上部主体工程 | 施工单位 | 福建中青旷博建设有限公司 | 塔机闽CJ-T01792第一道附着存在附着框处顶紧不到位的问题。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 福州中博建设发展有限公司 |
| 一体化企业 | 安塔（福建）机械设备实业有限公司 |
| 保障性租赁住房美峰公寓 | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司 | 塔机闽DO-T00760塔身最上一道附着框近右角轻微歪斜，安装不平正。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门浦合机械有限公司 |
| 3 | 作业环境问题 | 厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-洪塘头停车场 | 施工单位 | 中铁四局集团有限公司 | 塔机闽AD-T01136起重臂前端与综合楼外架安全距离不足，存在干涉现象，现场采用回转限位限制，起重臂未能360°旋转。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 |
| 一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 |
| 杏滨内茂安置房地块一项目 | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 施工升降机闽DB-S19383，右笼与外架安全距离实测15cm，不符合规范要求。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门威格斯机械设备有限公司 |
| 仙岳医院改扩建项目-南院区 | 施工单位 | 中建三局（福建）投资建设有限公司 | 塔机闽DO-T00805附墙架撑杆与主体模板干涉，影响水平荷载传递，上塔通道与塔身标准节存在刮擦，影响塔身安全。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 |
| 新机场项目-机场工程-生产辅助、办公及生活服务设施工程-一标段 | 施工单位 | 福建建工集团有限责任公司 | 施工升降机闽DO-S01345一层地面后侧围栏拆除，存在人员等误入风险。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 中联路海集团有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门欣伟强机械设备有限公司 |
| 4 | 起重吊装问题 | SM商业城四期-4C地块 | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 塔机闽AD-T01054现场吊装作业时，卸扣使用方法错误（U型卸扣两侧受力）。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门长实建设有限公司 |
| 一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 |
| 新机场项目-机场工程-货运区工程 | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | 塔机闽DO-T00243现场吊装材料存在长、短料混吊且未采用专用吊具，索具绳头编织有散股现象。 | 已督促整改完毕。 |
| 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| 一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 |

附件3

2025年第二季度建筑起重机械问题较多项目及处理情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **检查类型** |  | **发现问题** | **处理意见** |
| 1 | 国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地） | 监督检测 | 施工单位 | 善建华西建设发展有限公司 | 1.闽DO-T00424塔机的钢筋吊装由钢筋工而非持有特种作业资格证的信号司索工指挥。2.现场箍筋吊运不规范，吊装管控不到位。 | 发出监督检查整改单；施工记录信用监管行为P6、监理记录信用监管行为P6。 |
| 监理单位 | 福建互华土木工程管理有限公司 |
| 2 | 岩内安置房2#地块 | 施工单位 | 厦门市政工程有限公司 | 1.塔机闽DA-T14267最上一道附着框（第7道）为非原制造厂产品，且其顶紧螺杆有1处未顶紧到位，螺杆端面与标准节主肢杆面未接触，附着装置未按规定安装使用。2.塔机闽DA-T14267至下而上第12-14节、第15节以上标准节部分壁厚为14mm，不符型式试验报告和使用说明书壁厚12mm的要求。3.塔机闽DA-T14267起升钢丝绳排列不整齐，维护保养不到位。 | 发出监督检查整改单；施工记录信用监管行为P6、监理记录信用监管行为P6、一体化记录信用监管行为P5，暂停塔机使用。 |
| 监理单位 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 |
| 一体化单位 | 厦门立乾机械设备有限公司 |

附件4

2025年第二季度建筑起重机械问题较多项目及处理情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **单 位** | **原 因** | **期限** |
| 建机一体化企业 | 福建开辉机械工程有限公司 | 企业上一年度建筑起重机械检测不合格数量超过5台，降序排名前5，且不合格率超过上一年度平均不合格率一倍以上的 | 2025全年 |
| 厦门康柏集团建设安装有限公司 |
| 厦门宝航机械有限公司 | 2024年度省级信用评价等级C级的建机一体化企业 |
| 厦门市宇桥建筑设备租赁有限公司 | 2025年第二季度末省企业信用评价得分低于70分 | 第3季度 |
| 厦门立乾机械设备有限公司 | 企业上季度建筑起重机械被监督检测判定为不合格，或在监督检查中发现重大事故隐患的 |
| 施工企业 | 善建华西建设发展有限公司 |
| 厦门市政工程有限公司 |
| 项目 | 国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地） | 项目上季度因建筑起重机械安全致使企业被记P类信用监管行为的 |